| **TOČKE ZA TEHNIČNO IZVEDBO POSAMEZNE KOMPONENTE 12 m MEDKRAJEVNEGA ENOJNEGA AVTOBUSA, RAZRED II (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi):** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Izvedba komponente vozila** | **Odgovori ponudnik: DA/NE** | **Točke (TTI)** | **Doseženo število točk (izpolni LPP)** |
|  | Oddaljenost pooblaščene servisne delavnice od lokacije LPP d.o.o. je manjša ali enaka 10 km (določitev s pomočjo Google Maps) |  | 30 |  |
|  | Podaljšana splošna garancijska doba s skupnim trajanjem 3 polna leta |  | 2 |  |
|  | Podaljšana splošna garancijska doba s skupnim trajanjem 4 polna leta ali več |  | 2 |  |
|  | Stopnice vrat dodatno izolirane |  | 1 |  |
|  | Avtomatski menjalnik ZF Ecolife |  | 1 |  |
|  | Avtomatski menjalnik ZF Ecolife 2 |  | 3 |  |
|  | Zaščitni navozni klini na podvozju, spredaj levo in desno |  | 1 |  |
|  | Zasteklitev prednjih in zadnjih vrat z dvojnimi, termoizolacijskimi stekli. |  | 2 |  |
|  | Voznikovo okno z dvojno zasteklitvijo |  | 1 |  |
|  | Konvektorsko ogrevanje potniškega in vozniškega prostora |  | 2 |  |
|  | Zavorni asistent (BAS) |  | 1 |  |
|  | Delni izklop delovanja 1 cilindra kompresorja klime |  | 1 |  |
|  | Moč motorja z notr. zgorevanjem | \_\_\_\_\_\_ kW | izračun |  |
|  | Vetrobransko steklo električno ogrevano po vsej površini. |  | 1 |  |
|  | Radijski DAB+ aparat s kontrolo na volanu. |  | 1 |  |
|  | Sistem ki omogoča avtomatsko znižanje višine avtobusa za pri hitrostih večjih od 80 km/h. |  | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |